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1. Графическая часть

1.1. [bookmark: Красные линии][bookmark: Красные линии]Чертеж красных линий и перечень координат характерных точек красных линий
1.1.1. Чертеж красных линий




Условные обозначения:

Район Беговой, район Тверской  2
города Москвы
Разработано в М 1:2000
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граница подготовки проекта планировки территории
1	номера характерных точек красных линий Границы ранее установленных и сохраняемых линий
градостроительного регулирования:
красные линии улично-дорожной сети
границы технических зон инженерных коммуникаций границы производственных зон
границы полосы отвода железных дорог территории объектов культурного наследия границы зон регулирования застройки ПИК
Отменяемые линии градостроительного регулирования: границы полосы отвода железных дорог
Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:
границы зон внеуличного пешеходного перехода границы полосы отвода железных дорог
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1.1.2. Таблица «Перечень координат характерных точек красных линий»

	№ точки
	Координаты

	
	X
	Y
	Радиус окружности

	1
	2
	3
	4

	1
	5601.7895
	13152.4646
	

	центр окружности
	5541.5840
	13048.6604
	120.00

	2
	5573.3586
	13164.3772
	

	3
	5571.1989
	13164.9487
	

	4
	5541.2891
	13172.5661
	

	5
	5540.7022
	13172.6986
	

	6
	5542.3026
	13184.0452
	

	7
	5533.6604
	13185.423
	

	8
	5514.6094
	13188.3241
	

	9
	5519.4565
	13221.2084
	

	10
	5610.8986
	13207.8961
	

	11
	5573.5561
	13165.5783
	

	12
	5567.1792
	13166.5706
	

	13
	5570.9243
	13190.6415
	

	14
	5577.5377
	13189.6113
	



1.2. [bookmark: ОКН][bookmark: ОКН]Чертеж "Границы зон планируемого размещения линейных объектов. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов"

Район Беговой, район Тверской  4
города Москвы
Разработано в М 1:2000
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Условные обозначения:
граница подготовки проекта планировки территории границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, иных объектов
федерального, регионального значения

зоны планируемого размещения надземного сооружения
номер зоны планируемого размещения объектов
1	капитального строительства

1	номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов и границ зон
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейный объектов
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1.3 [bookmark: О УСЛ][bookmark: О УСЛ]"План зон с особыми условиями использования территории"

Район Беговой, район Тверской   5
города Москвы
Разработано в М 1:2000
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Условные обозначения:
граница подготовки проекта планировки территории границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, иных объектов
федерального, регионального значения

зоны планируемого размещения надземного сооружения
номер зоны планируемого размещения объектов
1	капитального строительства

1	номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов и границ зон
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейный объектов

1.4 [bookmark: А3][bookmark: А3]План "Функционально-планировочная организация территории"



Условные обозначения:

Район Беговой, район Тверской	6
города Москвы
Разработано в М 1:2000

граница подготовки проекта планировки территории cуществующая организация движения транспорта
существующая улично-дорожная сеть существующие наземные пешеходные переходы
проектируемый надземный пешеходный переход

A		существующие павильоны наземного городского пассажирского транспорта
светофорный объект



























АЗС

ж/д пути
МЦД1 Одинцово-Лобня
Границы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного регулирования:
красные линии улично-дорожной сети границы производственных зон
линии жилой застройки
граница полосы отвода железной дороги
граница территории объектов культурного наследия

границы технических зон инженерных коммуникаций
границы зоны регулирования застройки памятников истории и культуры
Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:

границы зон подземного пешеходного перехода
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1.5. [bookmark: Межевание][bookmark: Межевание]План "Межевание территории" и характеристика земельных участков территории.
1.5.1. План "Межевание территории"




Условные обозначения:

Район Беговой, район Тверской  7
города Москвы
Разработано в М 1:2000

[image: ]граница подготовки проекта планировки территории границы земельных участков
образуемые земельные участки
территории нежилых зданий, строений, сооружений
18	территории общего пользования
неразграниченные земли
территории частей земельных участков, предлагаемые к обременению условием использования воздушного пространства
1	планируемое изъятие территории земельных
9	участков в установленном законом порядке
сносимая застройка
1	номера участков на плане
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1.5.2. Характеристика земельных участков территории к плану «Межевание территории»
	

Назначение территории
	
№ участка на плане
	

Кадастровый номер
	

Адресный ориентир
	

Виды разрешенного использования (коды)
	Площадь участка/ части участка (кв.м)
	
Ограничения, обременения на участке/ площадь (кв.м)
	

Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

Территории нежилых зданий, строений, сооружений
	1
	77:09:0004021:193
	г. Москва, Бумажный
	Фактическое использование
	4546
	–
	–

	
	
	
	проезд, вл. 2/2
	территории
	
	
	

	
	2
	77:09:0004021:191
	г. Москва, Бумажный
	Фактическое использование
	1370
	–
	–

	
	
	
	проезд, вл 2/2
	территории
	
	
	

	
	3
	77:09:0004021:178
	г. Москва, Бумажный
	Фактическое использование
	798
	–
	Частичное

	
	
	
	проезд, вл 2/2, стр 2
	территории
	
	
	изъятие в

	
	
	
	
	
	
	
	установленном

	
	
	
	
	
	
	
	законом порядке

	
	
	
	
	
	
	
	для

	
	
	
	
	
	
	
	формирования

	
	
	
	
	
	
	
	земельного

	
	
	
	
	
	
	
	участка №20 –

	
	
	
	
	
	
	
	1233 кв.м

	
	4
	77:09:0004021:185
	г. Москва, Бумажный
	Фактическое использование
	355
	–
	–

	
	
	
	проезд, вл 2
	территории
	
	
	

	
	5
	77:09:0004021:114
	г. Москва, 1-я улица
	Фактическое использование
	5614
	–
	–

	
	
	
	Ямского Поля, вл. 30
	территории
	
	
	

	
	6
	77:09:0004021:107
	г. Москва, 1-я улица
	Фактическое использование
	197
	–
	–

	
	
	
	Ямского Поля, вл. 28
	территории
	
	
	

	
	7
	77:01:0004019:158
	Смоленское
	Фактическое использование
	8977
	Обременение
	Частичное

	
	
	
	направление РЖД
	территории
	
	условием
	изъятие в

	
	
	
	участок №1
	
	
	использования
	установленном

	
	
	
	
	
	
	воздушного
	законом порядке

	
	
	
	
	
	
	пространства –
	для

	
	
	
	
	
	
	1426 кв.м
	формирования

	
	
	
	
	
	
	
	земельного

	
	
	
	
	
	
	
	участка №21 –

	
	
	
	
	
	
	
	160 кв.м

	
	8
	77:09:0004021:6381
	г. Москва, 1-я улица
	Фактическое использование
	448
	–
	–

	
	
	
	Ямского Поля, вл. 17
	территории
	
	
	


 (
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Территории общего пользования
	9
	77:09:0004021:170
	г. Москва, 5-я улица
	Фактическое использование
	3217
	–
	–

	
	
	
	Ямского Поля
	территории
	
	
	

	
	10
	77:09:0004021:169
	г. Москва, 1-я улица
	Фактическое использование
	2279
	–
	–

	
	
	
	Ямского Поля
	территории
	
	
	

	
	11
	77:09:0004021:164
	г. Москва, 5-я улица
	Фактическое использование
	1211
	–
	–

	
	
	
	Ямского Поля
	территории
	
	
	

	
	12
	77:01:0004019:131
	г. Москва, улица
	Фактическое использование
	2877
	Обременение
	–

	
	
	
	Бутырский Вал
	территории
	
	условием
	

	
	
	
	
	
	
	использования
	

	
	
	
	
	
	
	воздушного
	

	
	
	
	
	
	
	пространства –
	

	
	
	
	
	
	
	506 кв.м
	

	
	13
	77:01:0004008:177
	г. Москва, улица
	Фактическое использование
	3636
	Обременение
	–

	
	
	
	Бутырский Вал
	территории
	
	условием
	

	
	
	
	
	
	
	использования
	

	
	
	
	
	
	
	воздушного
	

	
	
	
	
	
	
	пространства –
	

	
	
	
	
	
	
	1042 кв.м
	

	
	14
	77:01:0004016:167
	г. Москва, улица
	Фактическое использование
	1810
	–
	–

	
	
	
	Бутырский Вал
	территории
	
	
	

	
	15
	77:01:0004008:176
	г. Москва, улица
	Фактическое использование
	3797
	Зона
	–

	
	
	
	Новолесная
	территории
	
	регулирования
	

	
	
	
	
	
	
	застройки и
	

	
	
	
	
	
	
	хозяйственной
	

	
	
	
	
	
	
	деятельности –
	

	
	
	
	
	
	
	3797 кв.м
	

	
	16
	77:01:0004016:164
	г. Москва, улица
	Фактическое использование
	1026
	Зона
	–

	
	
	
	Новолесная
	территории
	
	регулирования
	

	
	
	
	
	
	
	застройки и
	

	
	
	
	
	
	
	хозяйственной
	

	
	
	
	
	
	
	деятельности –
	

	
	
	
	
	
	
	1026 кв.м
	




	
	20
	Образуемый участок
	г. Москва, Бумажный проезд
	12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети:
проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной
инфраструктуры
	1531
	Обременение условием использования воздушного пространства – 934 кв.м
	Образуется из частей участков
№3,18

	
	21
	Образуемый участок
	г. Москва, улица Бутырский Вал
	12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети:
проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной
инфраструктуры
	160
	Обременение условием использования воздушного пространства – 160 кв.м
	Образуется из части участка
№7

	

Неразграниченные земли
	17
	–
	г. Москва, Бумажный проезд
	Фактическое использование территории
	326
	–
	–

	
	18
	–
	г. Москва, Бумажный проезд
	Фактическое использование территории
	695
	–
	Частичное изъятие в установленном законом порядке для формирования земельного
участка №20 – 298 кв.м

	
	19
	–
	г. Москва, Бумажный
проезд
	Фактическое использование
территории
	7
	–
	–



2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Общие положения
Проект планировки территории линейного объекта – внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути «В створе 5-ой улицы Ямского поля (Смоленско- Савеловское направление Московской железной дороги)» выполнен на основании распоряжения Москомархитектуры от 22 августа 2018 г. № 513 «О подготовке проектов планировки территории линейных объектов – внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути Московской железной дороги».
Территория подготовки проекта планировки располагается в двух районах, с западной стороны район Беговой Северного административного округа города Москвы, с восточной стороны Тверской район Центрального административного округа города Москвы. Площадь территории в границах подготовки проекта планировки территории составляет 4,5 га.
Целью данного проекта планировки территории линейного объекта является обеспечение безопасности движения пешеходов через железнодорожные пути Смоленско- Савеловского направления Московской железной дороги.
Планировочное решение линейного объекта
Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается:
· снос капитального объекта по адресу: город Москва, Бумажный проезд, дом 2/2, строение 7;
· строительство	проектируемого	внеуличного	пешеходного	перехода	через железнодорожные пути Смоленско-Савеловского направления Московской железной дороги;
· устройство подходов к внеуличному пешеходному переходу (пешеходная дорожка) с противоположной стороны улицы от дома по адресу: улица бутырский Вал, дом 48;
· устройство подходов к внеуличному пешеходному переходу (пешеходная дорожка) вблизи дома 2/2с3 по Бумажному проезду.
Предложения по обслуживанию рассматриваемой территории наземным городским пассажирским транспортом с учетом корректировки существующих маршрутов и организации новых с указанием частоты движения и расчета выпуска подвижного состава на маршруты разрабатываются при реализации проекта.
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуются. Мероприятия по
 (
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сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов и мероприятия по охране окружающей среды не требуются.
Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории, планируются к реализации в один этап.
Инженерное обеспечение территории подготовки проекта планировки территории
В целях реализации планировочных решений территории линейного объекта – внеуличный пешеходный переход через железодорожные пути, проектом планировки предусматривается переустройство инженерных коммуникаций, в том числе:
· перекладка участка кабельных линий 0,4-10 кВ протяженностью 0,1 км;
· прокладка участка кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 1,0 км.
· перекладка бронированного кабеля связи 0,06 км;
Водоснабжение проектируемого пешеходного перехода с ориентировочным водопотреблением 0,05 м3/сут. планируется осуществить от существующей водопроводной сети Ду 300 мм, проходящей вдоль улицы Бутырский Вал.
Канализование проектируемого пешеходного перехода планируется осуществить в существующую канализационную сети Ду 250 мм, проходящую вдоль улицы Бутырский Вал. Расчетное водоотведение пешеходного перехода составит 0,03 м3/сут.
Обеспечение отведения атмосферных сточных вод для пешеходного перехода в надземном исполнении не требуется.
Электроснабжение проектируемого пешеходного перехода предлагается осуществить от ближайшей трансформаторной подстанции (далее – ТП) с необходимым резервом мощности, с прокладкой кабельной линии (далее – КЛ) 0,4 кВ. Потребляемая электрическая мощность проектируемого пешеходного перехода ориентировочно составит 20 кВт. Строительство отдельно стоящей ТП не требуется.
Объемы работ по выносу инженерных сетей из зоны строительства:
· ликвидация КЛ 0,4 кВ - 50 м;
· ликвидация бронированного кабеля связи - 50 м;
При производстве строительных работ необходимо обеспечить меры по сохранности и защите существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ.
Информация о зонах прокладки и перекладки инженерных коммуникаций, с учетом точек присоединения инженерных коммуникаций
При производстве строительства пешеходного перехода, потребуется переустройство инженерных коммуникаций:
· в первой зоне (ширина 1-2 м) – КЛ 0,4-10 кВ, бронированный кабель связи;
· во второй зоне (ширина 2 м) – КЛ 0,4-10 кВ.

Мероприятия по охране окружающей среды
Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей среды:
1. В составе проектных материалов разработать инженерные изыскания, в том числе:
· оценку опасных геологических процессов (в том числе применительно
к размещению подземных сооружений) и сведения об организации мониторинга на период строительства и эксплуатации в соответствии с требованиями СП 47.13330;
· геохимические исследования по показателям оценки санитарного состояния почв территории с учетом функционального назначения в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287;
· определение агрохимических показателей почв в соответствии с ГОСТ 17.4.2.03, ГОСТ 17.5.3.06, ГОСТ 17.5.1.03.
2. В составе проектных материалов разработать проект «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в том числе:
· оценку уровня шума в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330;
· оценку качества атмосферного воздуха в соответствии с приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273;
3. В составе проектных материалов разработать проект «Благоустройство и озеленение», в том числе:
· предусмотреть посадку древесно-кустарниковой растительности;
· рассмотреть возможность пересадки деревьев и кустарников из зоны строительства. Расстояние от ствола деревьев и посадок кустарников до объектов инфраструктуры,
зданий, сооружений, пешеходных тропинок, инженерных сетей, а также расстояние между отдельными особями растений должно строго соответствовать нормативам, указанным в Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы МГСН 1.01-99, Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02; посадка растений должна осуществляться в заранее сформированный грунт (постановление Правительства Москвы от 27 июля 2004 г. № 514-ПП «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве»); уход и мониторинг зеленых насаждений должен выполняться в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы».

2.2. Основные планировочные характеристики проекта планировки территории линейного объекта
	№
п/п
	Перечень основных
требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Основание разработки проекта планировки территории
	Распоряжение Москомархитектуры от 22 августа 2018 г. № 513 «О подготовке проектов планировки территории линейных объектов – внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути
Московской железной дороги»

	2
	Перечень проектов, выполненных на
прилегающую территорию
	

	3
	Категория линейного
объекта
	Внеуличный пешеходный переход

	4
	Вид работ
	Строительство

	5
	Краткое описание транспортно- планировочного решения
	Строительство внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути Смоленско- Савеловского направления Московской железной
дороги

	6
	Планировочные показатели линейного объекта
	

	6.1
	Внеуличный пешеходный
переход
	Строительство

	6.1.1
	Протяженность
	40,0 м

	6.1.2
	Количество лестничных
сходов
	2

	6.1.3
	Количество лифтов
	2

	6.1.4
	Ширина мостовой части
	4,0 м

	6.2
	Тротуар от внеуличного
пешеходного перехода
	Строительство

	6.2.1
	Протяженность
	40,0 м

	6.2.2
	Ширина
	2,25 – 5,0 м

	7
	Организация движения транспорта и пешеходов
	Средства организации движения пешеходов, в том числе для маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и в соответствии с ВСН 62-91*
«Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп
населения».

	8
	Светофорные объекты
	Не предусматриваются

	9
	Наземные пешеходные
переходы
	Не предусматриваются

	10
	Остановочные пункты
наземного городского пассажирского транспорта
	Не предусматриваются

	11
	Установление технических
зон подземных
	Строительство:
-кабельная линия (КЛ) 0,4 кВ, L=1,0 км.




	
	коммуникаций, перенос и строительство инженерных
коммуникаций
	Переустройство:
· кабельные линии (КЛ) 0,4-10 кВ, L=0,1 км;
· бронированный кабель связи, L=0,06 км.

	12
	Изменение границ природных и озелененных территорий
	Не требуются

	13
	Изменение границы зоны планируемого развития линейного объекта улично-
дорожной сети
	Не требуется

	14
	Изъятие или изменение существующих границ
участков землепользований
	Требуется (План «Межевание территории»)



2.3. Таблица «Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства к чертежу «Границы зон планируемого размещения линейных объектов.
Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов»

	№ п/п
	№ на плане
	Назначение зоны планируемого размещения
	Наименование объекта
	Характеристики объекта

	
	
	
	
	Максимальная площадь, кв.м
	Протяженность, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1
	Зона размещения надземного сооружения
	Внеуличный пешеходный переход
	–
	70



2.4. Таблица «Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов. Перечень координат характерных
точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов»


	№ точки
	Координаты

	
	X
	Y
	Радиус окружности

	1
	2
	3
	4

	1
	5601.7895
	13152.4646
	

	центр окружности
	5541.5840
	13048.6604
	120.00

	2
	5573.3586
	13164.3772
	

	3
	5571.1989
	13164.9487
	

	4
	5541.2891
	13172.5661
	

	5
	5540.7022
	13172.6986
	

	6
	5542.3026
	13184.0452
	

	7
	5533.6604
	13185.423
	

	8
	5514.6094
	13188.3241
	

	9
	5519.4565
	13221.2084
	

	10
	5610.8986
	13207.8961
	




2.5. Перечень мероприятий по реализации проектов планировки территории и последовательность их выполнения

Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории линейного объекта, планируются к реализации в один этап:
· снос капитального объекта по адресу: город Москва, Бумажный проезд, дом 2/2, строение 7;
· строительство	проектируемого	внеуличного	пешеходного	перехода	через железнодорожные пути Смоленско-Савеловского направления Московской железной дороги;
· устройство подходов к внеуличному пешеходному переходу (пешеходная дорожка) с противоположной стороны улицы от дома по адресу: улица бутырский Вал, дом 48;
· устройство подходов к внеуличному пешеходному переходу (пешеходная дорожка) вблизи дома 2/2с3 по Бумажному проезду;
· перекладка участка кабельных линий 0,4-10 кВ протяженностью 0,1 км;
· прокладка участка кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 1,0 км.
· перекладка бронированного кабеля связи 0,06 км.
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